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Комбинированный фильтр  в металлическом корпусе (искробезопасное исполнение)  обеспечивает защиту от органических газов и паров с температурой кипения как выше 65°, неорганических газов и паров  (кроме монооксида углерода); кислых газов и паров, аммиака и его органических производных, оксидов азота и аэрозолей концентрацией до 200 мг/м3 и выше.
Соединительная часть (горловина): резьба круглая 40х4 (ГОСТ 8762-75).
Время защитного действия по тест-веществам в условиях испытаний согласно ГОСТ 12.4.235-2019. Защита от оксидов азота многоразового применения.
Гарантийные срок хранения, не менее - 5,5 лет.
Срок годности: не более гарантийного срока хранения. 
Цветовое обозначение фильтра: коричневый, серый, желтый, зеленый, синий, белый.
Срок годности и дата выпуска должны быть нанесены на фильтр несмываемой краской.
	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235-2019. Заключение об искробезопасности материала фильтра.
	[bookmark: _GoBack]Для всех категорий работников при работе в производственных условиях, связанных с возможным выбросом вредных веществ. Используется в составе промышленных фильтрующих противогазов ДОТ М.
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