Требования к СИЗОД
	Наименование, ГОСТ, ТУ
	
	Технические требования

	[bookmark: _GoBack]Аппарат шланговый с приводом "Противогаз ПШ-2-20-155" со шлем-маской ШМ-2012 (1 шл.л, 20 м)
ТР ТС 019/2011,
ГОСТ Р 12.4.236-2012 (класс 2 эксплуатация в качестве тяжёлого снаряжения)
ТУ 2568-243-05795731-2012
Соответствует приказу Минтруда № 782Н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»
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	Комплексное средство защиты. Предназначен для защиты органов дыхания ,глаз и лица человека при выполнении работ в условиях содержания кислорода в воздухе менее 17 % объемных, а также при содержании веществ неизвестного состава и концентраций или при содержании вредных веществ в воздухе более 0,5% объемных при выполнении работ в замкнутых емкостях, колодцах, цистернах и т.п. в диапазоне температуры окружающей среды от минус 40° до плюс 40º С,  при работе на перепадах высот более 1,8 м. 
Комплектация:
· лицевая часть – полнолицевая шлем-маска ШМ-2012 с пластиковой клапанной коробкой 2 категории 3 класса;
· привязь страховочная антистатическая с наплечными и набедренными лямками. На левой плечевой лямке должен быть расположен хомут для крепления соединительной трубки. Материал привязи с антистатической обработкой. Точка крепления страховочной системы - на спине. Соответствует требованиям ГОСТ ЕН 361-2008, ГОСТ ЕН 365-2010;
· ремень поясной;
· веревка сигнальная 25 метров;
· воздухоподводящий шланг 20 метров, закрепленный на барабане в сборе;
· удлиненная соединительная гофрированная трубка (1 метр);
· стяжка монтажная для фиксации соединительной трубки на плечевой лямке привязи;
· барабан на подставке с закрепленной на нем воздуходувкой с электроприводом;
· руководство по эксплуатации.
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