ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(фильтр противогазовый («Дополнительный патрон»))


Закупаемый товар: фильтр противогазовый («Дополнительный патрон»).
Количество товара: ___ шт.

Требования к безопасности и качеству
В целях исключения риска поставки фильтров противогазовых («Дополнительный патрон») (далее по тексту – дополнительный патрон) ненадлежащего качества и подтверждения их соответствия требованиям безопасного использования, дополнительные патроны должны соответствовать требованиям следующих документов.
1. Технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019/2011 (далее по тексту – ТР ТС 019/2011).
2. ГОСТ Р ЕН 12083-2011 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противоаэрозольные, противогазовые и комбинированные с соединительными шлангами. Требования, испытания, маркировка» (не менее чем подразделы 7.1-7.5, 7.8, раздел 5) (далее по тексту – ГОСТ Р ЕН 12083-2011).
3. ГОСТ 12.4.235-2019 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка» (не менее чем подразделы 4.1, 4.2, 5.2, 5.6-5.9) (далее по тексту – ГОСТ 12.4.235-2019). 
Должен быть предоставлен обязательный для данного вида товара сертификат соответствия требованиям ТР ТС 019/2011 с указанием документов системы стандартизации, применяемых для соблюдения и подтверждения соответствия требований  ТР ТС 019/2011: ГОСТ Р ЕН 12083-2011 (не менее чем подразделы 7.1-7.5, 7.8, раздел 5), ГОСТ 12.4.235-2019 (не менее чем подразделы 4.1, 4.2, 5.2, 5.6-5.9).

Требования к функциональным характеристикам
[bookmark: _Hlk534911817]Дополнительные патроны должны быть предназначены для использования в комплектах гражданских фильтрующих противогазов и детских фильтрующих противогазов. Дополнительные патроны должны обеспечивать увеличение времени защитного действия фильтрующего противогаза, а также расширять области его применения – обеспечивать защиту от аммиака и его органических производных. Дополнительные патроны должны быть предназначены для обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне.
В комплект каждой единицы дополнительного патрона должны входить:
1. Дополнительный патрон.
2. Соединительная трубка (гофротрубка).
3. Заглушка с резьбой.
4. Прокладка заглушки.
5. Колпачок с резьбой.
6. Прокладка колпачка.
7. Вставка (для облегчения доступа воздуха в отверстие фильтра).
Допускаются иные комплектующие, если их наличие предусмотрено изготовителем.

Требования к техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам
1. Масса дополнительного патрона – не более 500 г.
2. Сопротивление воздушному потоку дополнительного патрона при объемном расходе 30 дм3/мин – не более 140 Па.
3. Марка и класс эффективности фильтрации газов и паров – не ниже К2 по ГОСТ 12.4.235-2019.
4. По результатам прогнозирования поражающих факторов, характерных для региона заказчика, и в целях гарантированного исключения риска поражения человека в процессе проведения первоочередных (эвакуационных) мероприятий дополнительный патрон должен обеспечивать время защитного действия не менее 60 минут (1 час) по аммиаку (объемная доля – не менее 0,5%, массовая концентрация – не менее 3,5 мг/дм3).
5. [bookmark: _Hlk534911827]Комплектующие дополнительного патрона должны иметь один типоразмер резьбовых соединений – резьба круглая с номинальным диаметром 40 мм и шагом 4 мм в соответствии с ГОСТ 8762-75. Дополнительные патроны должны обеспечивать использование с фильтрующими противогазами, оснащенными резьбовыми соединениями, соответствующими ГОСТ 8762-75. Дополнительные патроны с резьбовыми соединениями, соответствующими ГОСТ Р 12.4.214-99, не допускаются к поставке.
6. Срок службы дополнительных патронов в состоянии ожидания применения – не менее 10 лет с момента изготовления с целью сокращения затрат на освежение запасов (резервов) дополнительных патронов.

Требования к маркировке
Все надписи на дополнительном патроне должны быть четкими и нанесенными несмываемой краской. Маркировка дополнительного патрона должна содержать марку, класс и цветовую маркировку фильтра – цветовой код: зеленый. Допускается дополнение цветовой маркировки другими цветовыми кодами, соответствующими марке поставляемого дополнительного патрона. Маркировка дополнительного патрона должна содержать фирменное наименование или другое обозначение изготовителя, дату изготовления дополнительного патрона и/или дату окончания срока службы (годности) дополнительного патрона (как минимум, месяц и год).

Требования к упаковке
Дополнительные патроны должны быть переданы заказчику в таре и/или упаковке. Дополнительные патроны должны быть затарены и/или упакованы способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования. 

Требования к дате изготовления и сопроводительным документам.
[bookmark: _Hlk534912261]Поставляемые дополнительные патроны должны быть новыми (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Дополнительные патроны должны быть изготовлены не ранее 2023 года.
Партия дополнительных патронов должна сопровождаться следующими документами:
1. Руководство по эксплуатации – не менее 1 штуки на тарное или упаковочное место.
2. Паспорт или формуляр на партию – не менее 1 штуки на каждую поставляемую партию.
3. [bookmark: _Hlk534206693]Сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019/2011, выданный аккредитованным органом по сертификации, действующий на момент изготовления поставляемых дополнительных патронов – не менее 1 штуки на всё количество поставляемых дополнительных патронов.

