ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ
(дополнительный патрон ДПГ-1 или ДПГ-3)


Закупаемый товар: дополнительный патрон ДПГ-1 или ДПГ-3.
Эквиваленты (аналоги) не допускаются, так как приобретаемые дополнительные патроны являются запасными частями для оборудования (противогазов фильтрующих ГП-7, ГП-7В (ТУ Г-10-1103-82), противогазов фильтрующих детских ПДФ-2Д, ПДФ-2Ш (ВЗ 07187.000 ТУ)) заказчика, техническая документация которого предусматривает использование исключительно дополнительных патронов ДПГ-1 или ДПГ-3 без возможности их замены на эквиваленты (аналоги) (в соответствии с пп. «б» п. 3 ч. 6.1 ст. 3 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ).

Количество товара: ___ шт.

Требования к безопасности и качеству
В целях исключения риска поставки дополнительных патронов ДПГ-1 или ДПГ-3 (или эквивалент) ненадлежащего качества и подтверждения их соответствия требованиям технических условий и безопасного использования, контроль качества и приемка дополнительных патронов должны быть осуществлены военным представительством Министерства обороны Российской Федерации (далее – ВП МО РФ). Указанный тип приемки и контроля качества характерен для закупаемых дополнительных патронов ДПГ-1 и ДПГ-3, без прохождения указанной приемки и контроля качества дополнительные патроны ДПГ-1 и ДПГ-3 не поставляются.

Требования к функциональным характеристикам
[bookmark: _Hlk534911817]Дополнительные патроны ДПГ-1 или ДПГ-3 (далее по тексту – дополнительный патрон) должны быть предназначены для использования в комплектах гражданских фильтрующих противогазов ГП-7, ГП-7В (ТУ Г-10-1103-82) и детских фильтрующих противогазов ПДФ-2Д, ПДФ-2Ш (ВЗ 07187.000 ТУ). Дополнительные патроны должны обеспечивать увеличение времени защитного действия фильтрующего противогаза, а также расширять области его применения – обеспечивать защиту от аммиака и его органических производных. Дополнительные патроны должны быть предназначены для обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне.
В комплект каждой единицы дополнительного патрона должны входить:
1. Дополнительный патрон в металлическом корпусе.
2. Соединительная трубка (гофротрубка).
3. Заглушка с резьбой.
4. Колпачок с резьбой.
5. Прокладка колпачка.
6. Вставка.
Допускаются иные комплектующие, если их наличие предусмотрено изготовителем.

Требования к техническим характеристикам
1. Масса дополнительного патрона – не более 350 г.
2. Сопротивление воздушному потоку дополнительного патрона при объемном расходе 30 дм3/мин – не более 100 Па.
3. [bookmark: _Hlk534911827]Комплектующие дополнительного патрона должны иметь один типоразмер резьбовых соединений – резьба круглая с номинальным диаметром 40 мм и шагом 4 мм в соответствии с ГОСТ 8762-75. Дополнительные патроны должны обеспечивать использование с фильтрующими противогазами, оснащенными резьбовыми соединениями, соответствующими ГОСТ 8762-75. Дополнительные патроны с резьбовыми соединениями, соответствующими ГОСТ Р 12.4.214-99, не допускаются к поставке.
4. Срок хранения дополнительных патронов от изготовителя – не менее 10 лет с момента приемки партии ВП МО РФ.

Требования к качественным и эксплуатационным характеристикам
[bookmark: _Hlk534911996]Корпуса дополнительных патронов должны быть выполнены из металла с целью гарантированного сохранения защитных свойств шихты в процессе эксплуатации и всего срока хранения, в том числе в условиях перепадов температур и влажности воздуха, а также обеспечения контроля сохранности дополнительных патронов с учетом положений приказа МЧС России от 27 мая 2003 года № 285 (2.9.12, осуществление проверки качества покраски; отсутствия коррозии, помятостей, пересыпания и высыпания шихты). На корпуса должно быть нанесено лакокрасочное покрытие, сохранность которого свидетельствует о соблюдении правил хранения и отсутствии механического воздействия на дополнительные патроны. Дополнительные патроны должны быть герметичными в соответствии с методикой испытаний по ГОСТ 23223-78.

Требования к маркировке
[bookmark: _Hlk534912095]Дополнительные патроны должны иметь отличительную маркировку, которая должна позволять определить их подлинность. На цилиндрической части дополнительного патрона должно быть нанесено наименование дополнительного патрона, условное обозначение и/или фирменное наименование изготовителя, дата изготовления (как минимум, квартал и две последние цифры года). Для определения подлинности и распознания контрафактного или фальсифицированного товара дополнительный патрон должен иметь особую маркировку: на конусной части дополнительного патрона со стороны горловины методом штамповки изнутри должно быть нанесено наименование изготовителя побуквенно.

Требования к упаковке
Дополнительные патроны должны быть переданы заказчику в таре и/или упаковке. Дополнительные патроны должны быть затарены и/или упакованы способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования. 

Требования к безопасности
Дополнительный патрон должен быть разработан и изготовлен таким образом, чтобы при его применении по назначению и выполнении требований к эксплуатации и техническому обслуживанию он обеспечивал необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека от вредных и опасных факторов, предусмотренных технической документацией изготовителя.

Требования к дате изготовления и сопроводительным документам.
[bookmark: _Hlk534912261]Поставляемые дополнительные патроны должны быть новыми (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Дополнительные патроны должны быть изготовлены не ранее 2023 года.
Партия дополнительных патронов должна сопровождаться следующими документами:
1. Руководство по эксплуатации (техническое описание и инструкция) – не менее 1 штуки на тарное или упаковочное место.
2. Формуляр или паспорт на партию с заключением ВП МО РФ и заверенный печатью отдела изготовителя, ответственного за технический контроль – не менее 1 штуки на каждую поставляемую партию.
3. [bookmark: _Hlk534206693]Сертификат соответствия (если товар подлежит обязательному подтверждению соответствия согласно требованиям законодательства Российской Федерации и международных договоров) – не менее 1 штуки на всё количество поставляемых дополнительных патронов.

