	Противогаз фильтрующий ДОТпро 320 марки А2Р3 R D категории 2 по лицевой части ШМ-2012 (2 рост) (арт.102-132-0120)
	Предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от паро- и газообразных вредных веществ. 
Состав: шлем-маска ШМ-2012 с пластиковой клапанной коробкой 2 категории 3 класса; комбинированный фильтр ДОТпро 320 марки А2Р3 RD в композитном исполнении, сумка для хранения и ношения противогаза, паспорт, руководство по эксплуатации.
Класс защиты по вредным веществам:
· по органическим газам и парам – 2 (средней эффективности);
· по аэрозолям – 3 (высокой эффективности).
· R – многоразового использования
· D – устойчивость к запылению
· P – высокая эффективность
Цветовое обозначение фильтра: коричневый, белый. 
Эффективен при содержании кислорода в воздухе не менее 17 % объемных и суммарном содержании паро- и газообразных веществ не более 0,5% объемного.
Лицевая часть шлем-маска ШМ-2012 состоит из резинового корпуса, очкового узла с трапециевидными стеклами, клапанной коробки и переговорного устройства. Имеет резьбу Кр 40x4 по ГОСТ 8762-75, изготавливается четырех ростов: 1,2,3,4. Коэффициент подсоса под шлем-маску составляет не более 0,0001%. Площадь поля зрения составляет более 70%.
Достоинства: защита всей головы пользователя.
Гарантийный срок хранения 5 лет. 
Срок годности и дата выпуска должны быть нанесены на фильтр несмываемой краской.
Противогаз: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.121-2015; 
Шлем-маска: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.166-2018; 
Фильтр: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235-2019.
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